SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

SEI 0006636-15.2021.6.21.8000

Este Tribunal está realizando procedimentos para aquisição dos materiais a seguir especificados.

Caso a empresa tenha interesse em participar, pedimos a gentileza de encaminhar proposta que atenda, rigorosamente, os termos desta solicitação e anexo.

Para participar preencha esta solicitação e envie para o e-mail compras@tre-rs.jus.br.

O envio da proposta significa a concordância com todas as estipulações do Termo de Referência – COINP 23A/2021.

**O preço deve contemplar todos os custos, tributos, despesas de frete e outros encargos que incidam sobre os materiais/serviços.**

Os materiais deverão atender às especificações das normas técnicas pertinentes, em especial a NBR 9050/2015.

| **Item** | **Especificação** | **Quant.** | **Marca e**  **modelo (código do fabricante)** | **Valor**  **total (R$)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Barra de apoio reta – comprimento: 80 cm; Material: aço inoxidável.** Cor: metálica natural, com acabamento polido. O tubo metálico deverá ter entre 30 mm e 45 mm de diâmetro. A barra deverá permitir a fixação em quatro pontos. Deverão ser fornecidos 4 (quatro) parafusos fabricados em aço inoxidável e 4 (quatro) buchas de Nylon. Marcas de referência: Shield e Levevida. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 6  Unidades |  |  |
| 2 | **Barra de apoio reta – comprimento: 40 cm: Material: aço inoxidável.** Cor: metálica natural, com acabamento polido. O tubo metálico deverá ter entre 30 mm e 45 mm de diâmetro. A barra deverá permitir a fixação em quatro pontos. Deverão ser fornecidos 4 (quatro) parafusos fabricados em aço inoxidável e 4 (quatro) buchas de Nylon. Marcas de referência: Shield e Levevida. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 14  Unidades |  |  |
| 3 | **Barras de apoio lateral para lavatório: O kit deverá ser composto por 2 (duas) barras de apoio lateral do tipo “U”. Material: aço inoxidável.** Cor: metálica natural, com acabamento polido. Dimensões: 30 cm comprimento; altura entre 19 cm e 25 cm. O tubo metálico deverá ter entre 30 mm e 45 mm de diâmetro. A barra deverá permitir a fixação em seis pontos. Deverão ser fornecidos 6 (seis) parafusos, fabricados em aço inoxidável, e 6 (seis) buchas de Nylon. Marca de referência: Levevida/Levebarras e Linha conforto – Deca. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 10  Unidades |  |  |
| 4 | **Piso tátil direcional para uso interno em borracha sintética flexível, na cor preta,** largura de 250mm (duzentos e cinquenta milímetros), altura de 250mm (duzentos e cinquenta milímetros), espessura: base de 2mm (dois milímetros); relevo de 3mm (três milímetros), total de 5mm (cinco milímetros). Modelo e Marca de referência: piso tátil de alerta e direcional interno Total Acessibilidade - Região Sul. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 50  Unidades |  |  |
| 5 | **Adesivo de contato para fixação de placas de piso**: composição: solvente alifático, solventes oxigenados, resinas sintéticas e aditivos, sem toluol. Tipo: adesivo de contato extra. Unidade de fornecimento: lata de 730gr (setecentos e trinta gramas). Modelo e marca de referência: Adesivo de contato Extra CASCOLA. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 10  Latas de 730 gr |  |  |
| 6 | **Adesivo vedante de borda**: composição: resina acrílica e metil etil cetona. Tipo: vedador de borda. Unidade de fornecimento: tubo com 73gr. (setenta e três gramas).Modelo e Marca de referência: vedador de Bordas para Fita Antiderrapante Safety-walk do fabricante 3M. Conforme Termo de Referência – COINP 23A/2021 | 15  Bisnagas de 73 gr |  |  |

**AMOSTRAS: O detentor da proposta de menor preço para cada item, no caso de ter ofertado marca e modelo diversos das indicadas como referência de qualidade**, em que não foi possível verificar a correspondência ao que foi especificado por meio de diligência, será convocado a apresentar amostra do material.

**GARANTIA/VALIDADE: Deverá ser ofertado prazo mínimo de garantia de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento definitivo do material, sem prejuízo de eventual garantia superior dada por fabricante.**

**PRAZO DE ENTREGA:** O prazo para a entrega dos materiais será de, **no máximo, 30 (trinta) dias**, contados a partir do aceite da nota de empenho pela CONTRATADA.

**ENTREGA:** Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e armazenamento, em embalagem original da fábrica, no Almoxarifado do TRE-RS, localizado na Rua Duque de Caxias, 350, Porto Alegre, RS, no período das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. **A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado – SEMOX (almoxarifado@tre-rs.jus.br e 51-3294-8316), com 1 (um) dia útil de antecedência, no horário das 12:00 às 19:00 horas, de segunda a sexta-feira.**

**DATA DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 45 dias.

**DADOS DA EMPRESA**

**\*atenção:** é necessário que a empresa possua conta corrente pois, caso seja contratada, o pagamento somente poderá ser efetuado na conta corrente do mesmo CNPJ que contratou com o TRE-RS e emitiu o documento fiscal.

Razão Social:

**\***CNPJ:

Município:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Contato na Empresa:

Dados bancários da **PESSOA JURÍDICA** que encaminhou a proposta

Banco: Agência: Conta:

**CONTRATAÇÃO:** Caso a presente proposta seja considerada a mais vantajosa para a Administração e esta decida por efetivar a contratação, a empresa receberá **nota de empenho** em seu favor, devendo manifestar o **aceite** no prazo máximo de 01 (um) dia útil contado do recebimento do documento.

Não ocorrendo expressamente o aceite da nota de empenho no prazo acima determinado, a aceitação será entendida como tácita.

A recusa expressa em aceitar a nota de empenho poderá caracterizar descumprimento total da obrigação assumida, sujeita às sanções estabelecidas.

**DÚVIDAS/ INFORMAÇÕES:** e-mail: compras@tre-rs.jus.br

Atenciosamente,

**JOEL MARQUES CALEGARO**,

Seção de Compras.